二〇二四年
张家港市生态环境质量状况公报

一、环境空气质量
2024年，城区空气质量二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物和臭氧均达标，细颗粒物年均值达标、特定百分位数未达标。
 (
备注：图中一氧化碳浓度单位为毫克
/
立方米。
) 

全年优135天，良180天，优良率为86.1%，较上年提高3.6%。环境空气质量综合指数为4.10，较上年下降1.9%，其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧单项质量指数较上年均下降，细颗粒物单项指数较上年上升12.1%，城区空气质量总体基本稳定。


2024年，降尘年均值为1.8吨/（平方公里·月），达到《苏州市2024年大气污染防治工作计划》中的考核要求（2.0吨/平方公里·月）。降水pH均值为5.66，酸雨出现频率为24.7%，较上年上升6.4个百分点。
二、饮用水源地水质
2024年，张家港市长江饮用水源地、新港桥备用水源地及各水源地保护区水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅱ类标准和表2、表3标准限值，均为Ⅱ类水质，水质状况优；双山岛农村饮用水源地水质为Ⅲ类。
三、地表水质量
2024年，张家港市地表水环境质量总体稳中有升。
15条主要河流36个监测断面，Ⅱ类水质断面比例为63.9%，较上年提高25个百分点；Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为100%，劣Ⅴ类水质断面比例为零，主要河流总体水质状况为优，与上年持平。
4条城区河道7个断面，Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为100%，与上年持平，无劣Ⅴ类水质断面，城区河道总体水质状况为优，与上年持平。
31个主要控制（考核）断面，16个为Ⅱ类水质，15个为Ⅲ类水质，Ⅱ类水质断面比例为51.6%，较上年提高3.2个百分点。其中13个国省考断面、10个通江河道省控断面、17个市控断面和5个苏州市“十四五”地表水环境质量优化调整考核断面“达Ⅲ类水比例”均为100%，均与上年持平。


四、声环境质量
2024年，张家港市城区声环境质量总体稳中有升。
[bookmark: _GoBack][image: ]区域环境噪声昼间平均等效声级为55.0分贝(A)，总体水平为二级，区域昼间声环境质量为较好。社会生活噪声是影响我市城区声环境质量的主要污染源，占82.9%，其次为交通噪声、工业噪声和施工噪声。
道路交通噪声昼间平均等效声级为65.7分贝(A)，噪声强度为一级，道路交通昼间声环境质量为好。
2024年，城区4个声环境功能区7个声功能区定点监测点，除1类、3类功能区监测点次夜间达标率为87.5%，其余各类声功能区监测点次昼间和夜间达标率均为100%；与上年相比，1类声功能区监测点次昼间达标率上升12.5%，3类声功能区监测点次夜间达标率下降12.5%，其余均持平。

2024年	
年均值	特定百分位数	年均值	特定百分位数	年均值	特定百分位数	特定百分位数	特定百分位数	年均值	特定百分位数	二氧化硫	二氧化氮	可吸入颗粒物	臭氧最大8小时	一氧化碳	细颗粒物	8	13	26	69	48	111	156	1.1	30	83	二级标准	
年均值	特定百分位数	年均值	特定百分位数	年均值	特定百分位数	特定百分位数	特定百分位数	年均值	特定百分位数	二氧化硫	二氧化氮	可吸入颗粒物	臭氧最大8小时	一氧化碳	细颗粒物	60	150	40	80	70	150	160	4	35	75	
浓度： 微克/立方米



优                   135天
良                   180天

轻度污染  
 44天
中度污染   
4天
重度污染   
3天

优                 占36.9%	良                 占 49.2%	轻度污染    占12.0%	中度污染    占 1.1%	重度污染      占0.8%	135	180	44	4	3	

2024	86.1%

优良率	空气质量综合指数	4.92	4.1	2023	82.5%

优良率	空气质量综合指数	4.71428571428571	4.18	



达到或优于Ⅲ类水质断面比例
2023年	
   市控                    监测断面	通江河道                   监测断面	国、省考                   监测断面	城区河道                   监测断面	主要河流                   监测断面	苏州市考                   监测断面	1	1	1	1	1	1	2024	
   市控                    监测断面	通江河道                   监测断面	国、省考                   监测断面	城区河道                   监测断面	主要河流                   监测断面	苏州市考                   监测断面	1	1	1	1	1	1	
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